Блокировочные конденсаторы КМ3-КМ5 (лучше вариант “А”) - 0,033 – 0,1 мкФ. На плате необходимо установить несколько электролитических конденсаторов типа К53-1А илиК53-4 емкостью 10,0 - 68,0 мкФ, в зависимости от места включения. Установить по одному керамическому конденсатору на каждую микросхему памяти (DD31-DD46), а также по конденсатору на каждые 4-5 корпусов микросхем 155 серии. Установить 4-5 электролитических конденсатора в различных точках печатной платы. Установить электролитические конденсаторы возле разъемов X1, X3, X4. Необходимо установить электролитический конденсатор емкостью не менее 68,0 мкФ в непосредственной близости от преобразователя (на схеме С18), иначе на экране телевизора будет просматриваться “сетка” от генератора преобразователя.

Звуковой излучатель (это может быть любой динамический капсуль с внутренним сопротивлением 50-600 Ом) подключают одним выводом к источнику +5В, а вторым к С28 (ППР)